{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["제품특징","열람책상1","제품 특징","옷장","제품 특징 (2)","의자"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"제품특징","index":0,"n_rows":59,"n_cols":14,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,47,0],[49,0,60,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["일반열람대",{"$nulls":12},"School Study Desk"]
{"$rows_empty":27}
["LRD-1115-X : 800X770X2220  (WXDXH)"]
[]
["제품특징\n\n(기  능)"]
[]
[]
[]
[null," ·","상판에 6구 절전형 멀티탭 처리"]
[]
[null," ·","자물쇠 고리 기능이 있는 미시고리 부착"]
[]
[null," ·","도어에 최고급 Concealed 힌지 부착"]
[]
[null," ·","하부 수납 / 발받침 기능의 밑선반"]
[]
[null," ·","측판 하부에 수평 조절용 글라이더 부착"]
[]
[null," ·","배선 홀 캡은 고무 사출물 사용"]
[]
[]
[]
["제품특징\n\n(디자인)"]
[]
[]
[null," ·","손잡이를 삭제한 도어는 깨끗한 외관과 사용상의 편리함을 제공"]
[]
[null," ·","라운드 디자인의 측판은 기존 공부방 가구와 차별화"]
[]
[null," ·","상판 및 측판(BE/CM)과 도어(IV)에 TWO-TONE 칼라를 적용하여 기존의 딱딱한 이미지에서 탈피하고"]
[]
[null,null,"이용자에게 따뜻하고 안정적이며 고급스러운 느낌 부여"]

{"sheet":"열람책상1","index":1,"n_rows":58,"n_cols":13,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,40,0],[42,0,59,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["일반열람대",{"$nulls":11},"School Study Desk"]
{"$rows_empty":27}
["LRD-1115-X: 800X770X2200  (WXDXH)"]
[]
["자    재"]
[]
[null," ·","측판",":","23T 파티클보드(PB) ＋ 양면 LPM + 4면 1.2T ABS엣지"]
[null," ·","상판",":","25T 파티클보드(PB) ＋ 양면 LPM + 1면 1.2T ABS엣지"]
[null," ·","윗선반/밑선반/밑판",":","18T 파티클보드(PB) ＋ 양면 LPM + 1면 1.0T ABS엣지"]
[null," ·","뒷판",":","18T 파티클보드(PB) ＋ 양면 LPM + 2면 1.0T ABS엣지"]
[null," ·","도어",":","18T 파티클보드(PB) ＋ 양면 LPM + 4면 1.0T ABS엣지"]
[null," ·","수평덕트",":","CR 1.2T"]
[]
[]
[]
["제작공정"]
[]
[null," ·","측판/도어",":","    재단 → PB 재단"]
[{"$nulls":4},"    엣지접착 → 4면 PB 단면에 엣지 접착"]
[{"$nulls":4},"    세공 → 조립용 홀 가공"]
[]
[null," ·","상판/윗선반/밑선반/밑판",":","    재단 → PB 재단"]
[{"$nulls":4},"    엣지접착 → 1면 PB 단면에 엣지 접착"]
[{"$nulls":4},"    세공 → 조립용 홀 가공"]
[]
[null," ·","뒷판",":","    재단 → PB 재단"]
[{"$nulls":4},"    엣지접착 → 2면 PB 단면에 엣지 접착"]
[{"$nulls":4},"    세공 → 조립용 홀 가공"]
[]
[null," ·","수평덕트",":","    절곡"]
[{"$nulls":4},"    도장 → 정전 분체도장"]

{"sheet":"제품 특징","index":2,"n_rows":56,"n_cols":14,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["  1인 수납장",{"$nulls":12},"Dormitory Furniture"]
{"$rows_empty":25}
["DOW-1004L/R-X : 600×600×2200  (W×D×H)                "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"  · 내부에는 옷걸이봉이 있어 의류를 걸 수 있으며, 도어 뒷면에는 거울과 수건걸이가 부착되어 있음"]
[]
["제품특징","  · 망서랍이 있어 속옷, 양말, 벨트 등을 효율적으로 수납할 수 있음"]
[]
[null,"  · 옷장 상단에 상부장을 올려  필요한 물품의 수납이 가능"]
["(기  능)"]
[null,"  · 하부 발굽은 바닥에 수평 설치할 수 있도록 높이조절 가능"]
{"$rows_empty":10}
[null,"  · 배치 형태에 따라 도어의 열림방향 선택"]
["제품특징"]
[null,"  · 목재 색상과 조화를 이루는 간결한 형태의 철제 미시고리 사용하여 개별 자물통 사용이 가능하게 처리"]
["(디자인)"]
[null,"  · 공간 분위기와 기호에 따라 선택할 수 있도록 다양한 색상 보유"]

{"sheet":"옷장","index":3,"n_rows":58,"n_cols":14,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["  1인 수납장",{"$nulls":12},"Dormitory Furniture"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10}," ·"]
{"$rows_empty":20}
[" DOW-1004L/R-X : 600×600×2200 (W×D×H)                "]
[]
[]
[]
[]
[null," ·","(중) 측  판",null,": 18t PB + 양면 LPM +ABS 엣지 접착"]
[]
[null," ·","윗        판",null,": 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착"]
[]
[null," ·","밑        판",null,":18t PB + 양면 LPM + ABS엣지 접착"]
[]
["자   재"," ·","선        반",null,": 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착"]
[]
[null," ·","뒷        판",null,": 4.5t MDF + PVC"]
[]
[null," ·","도        어",null,": 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착"]
[]
[null," ·","밴        드",null,": 18t PB + 양면 LPM + ABS 엣지 접착"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null," ·","측        판",null,": 가재단 - PB (양면 LPM) 또는 MDF 재단"]
[null," ·","윗        판",null,"  정재단 - 가재단한 자재를 정치수로 재단"]
[null," ·","밑        판",null,"  엣  지 - 정재단한 부품별로 사양에 맞는 엣지 접착"]
["제작공정"," ·","고 정 선 반",null,"  세  공 - 각 부품별로 조립용 홀 가공"]
[null," ·","뒷        판",null,"  포  장 - 부자재 및 포장철물 포장"]
[null," ·","도        어"]
[null," ·","밴        드"]

{"sheet":"제품 특징 (2)","index":4,"n_rows":59,"n_cols":18,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["  UCH9 series             ",{"$nulls":13},"CONFERENCE CHAIR"]
{"$rows_empty":25}
["   UCH0009 : 490 × 505 × 790 (W × D × H)"]
[]
[]
[]
[]
[null,"  · 내구성이 강한 고품질의 P.P (폴리프로필렌)로 만들어진 등좌판"]
[]
[null,"  · Ø12 환봉으로 일체화된 프레임을 제작하고 고품질 분체도장 마감"]
["제품특징"]
[null,"  · 다리프레임 하부에 나일론 소재의 글라이드를 부착하여 소음 방지"]
["(기 능)"]
[null,"  · 사용하지 않을 때는 의자를 적층할 수 있어 공간 효율성을 높일 수 있음",{"$nulls":15},"  "]
[]
[]
[]
[]
[null," ",null,"       "]
[]
[]
[]
[null,"  · 복합소재의 효율적인 사용을 통해 디자인과 내구성을 겸비"]
[]
[null,"  · 다양한 공간에 사용할 수 있는 간결한 디자인"]
["제품특징"]
[null,"  · Red, Blue, Dark Grey 3가지 색상의 등좌판과 Metalic Silver 계통의 프레임의 색상 조화"]
["(디자인)"]
[{"$nulls":17},"  "]
[]
[]
[]
[]
[null," ",null,"       "]

{"sheet":"의자","index":5,"n_rows":53,"n_cols":14,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["  UCH9 series             ",{"$nulls":12},"CONFERENCE CHAIR"]
{"$rows_empty":25}
["   UCH0009 : 490 × 505 × 790 (W × D × H)"]
[]
[]
[]
[]
[null," ·","등   좌   판",":","P.P (폴리프로필렌)"]
[]
[null," ·","프   레   임",":","Ø12 환봉"]
[]
[null," ·","글 라 이 드",":","PA6 (나일론)"]
["자    재"]
{"$rows_empty":8}
[null," ·","등   좌   판",":","사출 성형"]
[]
[null," ·","프   레   임",":","Ø12 환봉 Cutting → 벤딩 (CNC 벤딩기) → 브라켓 용접 → 분체도장"]
[]
["제작공정"," ·","글 라 이 드",":","사출 성형"]
[]
[null," ·","전 체 조 립",":","전체 조립 → 기능 확인 → 포장"]