{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["강의테이블","원형테이블","교단"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"강의테이블","index":0,"n_rows":117,"n_cols":2,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
{"$rows_empty":21}
["제작 가구 공사 시방서"]
["1. 적용범위"]
[null,"이 시방서는 지급자재가 아닌 가구류의 설치공사에 대하여 규정한다. "]
[]
["2. 적용규준"]
[null,"다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다."]
[]
["3. 운반, 보관 및 취급"]
[null,"1) 현장에서 조립하여 설치하는 제품은 부품 및 부재단위로, 공장 완제품인 경우에는 제품 단위로 골판지등으로"]
[null,"    보호 포장되어  반입 되어야 한다."]
[null,"2) 각 제품은 눈, 비, 습기 등으로부터 안전한 실내에 보관되어야 한다."]
[]
["4. 재 료"]
[]
["4.1. 목재류"]
[]
["4.1.1. 목재"]
[null,"국내산 또는 외국산의 최고급재로 보이거나 안보이는 곳을 막론하고 거심, 마디와 흠이 없고 비틀림, 찌김, 썩음, 해충에"]
[null,"대한 해가 없는 양재를 사용한다. 특히 화장재는 목리, 색조가 균등한 우량재로 견본과 같은 것을 사용한다."]
[null,"어느것이나 함수율은 천연 건조에 의해 25%이하로 한후 인공 건조에 의해 10%이내로 하고 살충처리 완료한 것을 2주간"]
[null,"이상 실내에 자연 방치하여 12~13%로안정시킨 것을 사용한다."]
[]
["4.1.2. 무늬목"]
[null,"재질, 목리, 색조등은 특히 정선한 것을 사용하고, 건조에 의한 품질을 손상 시키지 않게 주름 없애기를 하여 함수율 5%"]
[null,"정도의 건조한 것으로 한다."]
[null,"나무결의 상태는 곧은 나무결을 원칙으로하고 이음방법용은 특기에 의하거나 감독원과 협의하에 의한다."]
[null,"무늬목의 폭은 곧은결의 경우 100㎜~200㎜ 엇결의 경우는150㎜이상으로 한다. "]
[]
["4.1.3. MDF"]
[null,"변색, 썩음 등이 없는 양질의 것으로서 특히 지정이 없는한 6㎜ 두께 이상의 MDF 을 사용한다."]
[]
[]
["4.1.4. 보강재"]
[null,"양질 연재(노송나무, 삼나무등)를 앞서 기술한 함수율로 건조한 것을 사용하고 목재단면 두께 대 폭이 2:3이하로 한다."]
[null,"배치에 관해서는 수종의 혼용을 피하고 목재의 표면이나 뒷면이 번갈아오도록 배열한다."]
[]
["4.2. 금 속 재"]
[]
["4.2.1. 강철재"]
[null,"경첩등 K.S 규정 중 일반 구조용의 규격에 적합한 것으로 하고"]
[null," 나사, 목나사 볼트류도 K.S규정에 적합하고 방청을 위해 아연 도금한 것으로 한다."]
[]
[]
["5. 제 작"]
[]
["5.1.무늬목의 선택"]
[null,"무늬목의 선택은 도면에 의해 조립이 완성된 상태를 생각하여 재료의 불량개소를 제거하고 나무결 색조등을"]
[null,"고루게 하고 하얗게 썩은것 등은 전부 제거한다."]
[]
["5.2. 가공 조립"]
[]
["5.2.1. 공통사항"]
[null,"1) 각 재료의 접합부는 원치수 시공도에 따라 정확하게 가공하고 조립은 일단 가조립 후 잘못된 것 등을 고치고"]
[null,"    그후 접착제를 사용하여 본 조립을 한다."]
[null,"2) 0.7mm 무늬목 접합시 반드시  HOT PRESSING에 의한 접합을 하여 접합후 들뜸, 균열, 굴곡현상이 없어야 한다."]
[null,"3) 포르말린액의 과다 및 과소로 오는 무늬목의 경직현상과 균열현상등 결함을 사용 후 사용한다."]
[null,"4) 무늬목 접합시 부착대상 부분의 NO. 100-120의 샌드페이퍼로 고른 후 부착하도 록 한다."]
[null,"5) 무늬목은 나란히 붙이기도 하며 푸석푸석한 거친면에 접착제가 도포되어져야 한 다."]
[null,"6) 보강 철물은 디자인을 해치지 않도록 사용장소, 마무리에 주의하여 방청도장 또는 도금한 것으로 사용한다. "]
[null,"   보이는 곳은 감독원의 지시에 따른다."]
[]
["5.2.2. 상자 구조"]
[null,"1) 책장, 선반 등의 상자에 관해서는 직각 가공과 수평처리 마구리 시공에 주의한다."]
[null,"2) 서랍의 앞판은 특히 건조도가 높은 재료로 나무결이 고을것을 고르고 좌, 우가 있는 경우에는"]
[null,"   나무결이 좌, 우 연속한 것을 사용한다."]
[null,"3) 지시가 있는 경우, 스치는 부분에는 경질재를 사용한다."]
[null,"4) 수납장 등의 이동 가구로 벽 부착인 경우에도 뒷면은 정면 및 측면의 완성재와 같은 재료로 같은 마무리로 한다."]
[null,"다만 도면에 지시한 경우는 제외이다."]
[]
["5.2.3도장 작업"]
[null,"1) 락카의 재질은 KS 1급 제품으로 사용하고 기타 용제 및 재료도 KS 1급 또는 동등 규격품 이상을 사용한다."]
[null,"2) 모든 칠부는 사전에 바탕면에 고르게 연마지(#240)로 연마하고 평활하게 한 다음 다음 공정을 진행한다."]
[null,"3) 칠부는 바탕이 오염 또는 변색이 있으면 원칙적으로 재시공하고 경미한 부분은 세척을 시행하여야 한다."]
[null,"4) 도장시 습도가 80%이상일 때는 도장을 중지한다."]
[]
["6. 시공 설치"]
[]
["6.1. 준 비"]
[null,"1) 각 제품이 설치될 부위는 선행 공종(工種)이 완전히 종료된 상태로 깨끗이 청소되어야 한다."]
[null,"2) 각종 수납가구 설치부위의 벽면은 평활하게 마감되어 수납가구의 설치에 지장이 없어 야 한다."]
[]
["6.2. 설 치"]
[null,"각 제품의 설치는 도면 및 시방에 명시되지 않은 경우, 승인된 제조업자의 제품자료에 따른다."]
[]
["6.3. 조정 및 검사"]
[]
["6.3.1. 조 정"]
[null,"1) 설치된 각 제품은 문짝, 서랍 등의 여닫이가 원활하도록 조정되어야 한다."]
[null,"2) 각 제품은 설치 후 외부선 및 각 조인트부위 등이 수직, 수평상태이어야 한다. 수직, 수평이 맞지않을 경우"]
[null,"   조립철물 등을 조정하여 똑바른 상태로 맞춘다."]
[]
["6.3.2. 검 사"]
[null,"검사는 설치가 완료된 각 제품에 대하여 시행하되, 외관, 작동 및 기타 결함유무를 확인하여 이상이 없어야 한다."]
[]
["6.4 보양 및 청소"]
[null,"후속공사로 인하여 설치된 각 제품이 오염 또는 훼손되지 않도록 한다."]

{"sheet":"원형테이블","index":1,"n_rows":105,"n_cols":2,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
["제작 가구 공사 시방서"]
[]
["1. 적용범위"]
[null,"이 시방서는 지급자재가 아닌"]
[null,"가구류의 설치공사에 대하여 규정한다. "]
[]
["2. 적용규준"]
[null,"다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는"]
[null,"범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고"]
[null,"있는 것으로 본다."]
[]
["3. 운반, 보관 및 취급"]
[null,"1) 현장에서 조립하여 설치하는 제품은"]
[null,"   부품 및 부재단위로, 공장 완제품인 "]
[null,"  경우에는 제품 단위로 골판지등으로"]
[null,"    보호 포장되어  반입 되어야 한다."]
[null,"2) 각 제품은 눈, 비, 습기 등으로부터"]
[null,"    안전한 실내에 보관되어야 한다."]
[]
["4. 재 료"]
[]
["4.1. 목재류"]
[]
["4.1.1. 목재"]
[null,"국내산 또는 외국산의 최고급재로 보이거나 안보이는 곳을 막론하고 거심, 마디와 흠이 없고 비틀림, 찌김, 썩음, 해충에"]
[null,"대한 해가 없는 양재를 사용한다. 특히 화장재는 목리, 색조가 균등한 우량재로 견본과 같은 것을 사용한다."]
[null,"어느것이나 함수율은 천연 건조에 의해 25%이하로 한후 인공 건조에 의해 10%이내로 하고 살충처리 완료한 것을 2주간"]
[null,"이상 실내에 자연 방치하여 12~13%로안정시킨 것을 사용한다."]
[]
["4.1.2. 무늬목"]
[null,"재질, 목리, 색조등은 특히 정선한 것을 사용하고, 건조에 의한 품질을 손상 시키지 않게 주름 없애기를 하여 함수율 5%"]
[null,"정도의 건조한 것으로 한다."]
[null,"나무결의 상태는 곧은 나무결을 원칙으로하고 이음방법용은 특기에 의하거나 감독원과 협의하에 의한다."]
[null,"무늬목의 폭은 곧은결의 경우 100㎜~200㎜ 엇결의 경우는150㎜이상으로 한다. "]
[]
["4.1.3. MDF"]
[null,"변색, 썩음 등이 없는 양질의 것으로서 특히 지정이 없는한 6㎜ 두께 이상의 MDF 을 사용한다."]
[]
[]
["4.1.4. 보강재"]
[null,"양질 연재(노송나무, 삼나무등)를 앞서 기술한 함수율로 건조한 것을 사용하고 목재단면 두께 대 폭이 2:3이하로 한다."]
[null,"배치에 관해서는 수종의 혼용을 피하고 목재의 표면이나 뒷면이 번갈아오도록 배열한다."]
[]
["4.2. 금 속 재"]
[]
["4.2.1. 강철재"]
[null,"경첩등 K.S 규정 중 일반 구조용의 규격에 적합한 것으로 하고"]
[null," 나사, 목나사 볼트류도 K.S규정에 적합하고 방청을 위해 아연 도금한 것으로 한다."]
[]
[]
["5. 제 작"]
[]
["5.1.무늬목의 선택"]
[null,"무늬목의 선택은 도면에 의해 조립이 완성된 상태를 생각하여 재료의 불량개소를 제거하고 나무결 색조등을"]
[null,"고루게 하고 하얗게 썩은것 등은 전부 제거한다."]
[]
["5.2. 가공 조립"]
[]
["5.2.1. 공통사항"]
[null,"1) 각 재료의 접합부는 원치수 시공도에 따라 정확하게 가공하고 조립은 일단 가조립 후 잘못된 것 등을 고치고"]
[null,"    그후 접착제를 사용하여 본 조립을 한다."]
[null,"2) 0.7mm 무늬목 접합시 반드시  HOT PRESSING에 의한 접합을 하여 접합후 들뜸, 균열, 굴곡현상이 없어야 한다."]
[null,"3) 포르말린액의 과다 및 과소로 오는 무늬목의 경직현상과 균열현상등 결함을 사용 후 사용한다."]
[null,"4) 무늬목 접합시 부착대상 부분의 NO. 100-120의 샌드페이퍼로 고른 후 부착하도 록 한다."]
[null,"5) 무늬목은 나란히 붙이기도 하며 푸석푸석한 거친면에 접착제가 도포되어져야 한 다."]
[null,"6) 보강 철물은 디자인을 해치지 않도록 사용장소, 마무리에 주의하여 방청도장 또는 도금한 것으로 사용한다. "]
[null,"   보이는 곳은 감독원의 지시에 따른다."]
[]
["5.2.2. 상자 구조"]
[null,"1) 책장, 선반 등의 상자에 관해서는 직각 가공과 수평처리 마구리 시공에 주의한다."]
[null,"2) 서랍의 앞판은 특히 건조도가 높은 재료로 나무결이 고을것을 고르고 좌, 우가 있는 경우에는"]
[null,"   나무결이 좌, 우 연속한 것을 사용한다."]
[null,"3) 지시가 있는 경우, 스치는 부분에는 경질재를 사용한다."]
[null,"4) 수납장 등의 이동 가구로 벽 부착인 경우에도 뒷면은 정면 및 측면의 완성재와 같은 재료로 같은 마무리로 한다."]
[null,"다만 도면에 지시한 경우는 제외이다."]
[]
["5.2.3도장 작업"]
[null,"1) 락카의 재질은 KS 1급 제품으로 사용하고 기타 용제 및 재료도 KS 1급 또는 동등 규격품 이상을 사용한다."]
[null,"2) 모든 칠부는 사전에 바탕면에 고르게 연마지(#240)로 연마하고 평활하게 한 다음 다음 공정을 진행한다."]
[null,"3) 칠부는 바탕이 오염 또는 변색이 있으면 원칙적으로 재시공하고 경미한 부분은 세척을 시행하여야 한다."]
[null,"4) 도장시 습도가 80%이상일 때는 도장을 중지한다."]
[]
["6. 시공 설치"]
[]
["6.1. 준 비"]
[null,"1) 각 제품이 설치될 부위는 선행 공종(工種)이 완전히 종료된 상태로 깨끗이 청소되어야 한다."]
[null,"2) 각종 수납가구 설치부위의 벽면은 평활하게 마감되어 수납가구의 설치에 지장이 없어 야 한다."]
[]
["6.2. 설 치"]
[null,"각 제품의 설치는 도면 및 시방에 명시되지 않은 경우, 승인된 제조업자의 제품자료에 따른다."]
[]
["6.3. 조정 및 검사"]
[]
["6.3.1. 조 정"]
[null,"1) 설치된 각 제품은 문짝, 서랍 등의 여닫이가 원활하도록 조정되어야 한다."]
[null,"2) 각 제품은 설치 후 외부선 및 각 조인트부위 등이 수직, 수평상태이어야 한다. 수직, 수평이 맞지않을 경우"]
[null,"   조립철물 등을 조정하여 똑바른 상태로 맞춘다."]
[]
["6.3.2. 검 사"]
[null,"검사는 설치가 완료된 각 제품에 대하여 시행하되, 외관, 작동 및 기타 결함유무를 확인하여 이상이 없어야 한다."]
[]
["6.4 보양 및 청소"]
[null,"후속공사로 인하여 설치된 각 제품이 오염 또는 훼손되지 않도록 한다."]

{"sheet":"교단","index":2,"n_rows":105,"n_cols":2,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
["제작 가구 공사 시방서"]
[]
["1. 적용범위"]
[null,"이 시방서는 지급자재가 아닌"]
[null,"가구류의 설치공사에 대하여 규정한다. "]
[]
["2. 적용규준"]
[null,"다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는"]
[null,"범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고"]
[null,"있는 것으로 본다."]
[]
["3. 운반, 보관 및 취급"]
[null,"1) 현장에서 조립하여 설치하는 제품은"]
[null,"   부품 및 부재단위로, 공장 완제품인 "]
[null,"  경우에는 제품 단위로 골판지등으로"]
[null,"    보호 포장되어  반입 되어야 한다."]
[null,"2) 각 제품은 눈, 비, 습기 등으로부터"]
[null,"    안전한 실내에 보관되어야 한다."]
[]
["4. 재 료"]
[]
["4.1. 목재류"]
[]
["4.1.1. 목재"]
[null,"국내산 또는 외국산의 최고급재로 보이거나 안보이는 곳을 막론하고 거심, 마디와 흠이 없고 비틀림, 찌김, 썩음, 해충에"]
[null,"대한 해가 없는 양재를 사용한다. 특히 화장재는 목리, 색조가 균등한 우량재로 견본과 같은 것을 사용한다."]
[null,"어느것이나 함수율은 천연 건조에 의해 25%이하로 한후 인공 건조에 의해 10%이내로 하고 살충처리 완료한 것을 2주간"]
[null,"이상 실내에 자연 방치하여 12~13%로안정시킨 것을 사용한다."]
[]
["4.1.2. 무늬목"]
[null,"재질, 목리, 색조등은 특히 정선한 것을 사용하고, 건조에 의한 품질을 손상 시키지 않게 주름 없애기를 하여 함수율 5%"]
[null,"정도의 건조한 것으로 한다."]
[null,"나무결의 상태는 곧은 나무결을 원칙으로하고 이음방법용은 특기에 의하거나 감독원과 협의하에 의한다."]
[null,"무늬목의 폭은 곧은결의 경우 100㎜~200㎜ 엇결의 경우는150㎜이상으로 한다. "]
[]
["4.1.3. MDF"]
[null,"변색, 썩음 등이 없는 양질의 것으로서 특히 지정이 없는한 6㎜ 두께 이상의 MDF 을 사용한다."]
[]
[]
["4.1.4. 보강재"]
[null,"양질 연재(노송나무, 삼나무등)를 앞서 기술한 함수율로 건조한 것을 사용하고 목재단면 두께 대 폭이 2:3이하로 한다."]
[null,"배치에 관해서는 수종의 혼용을 피하고 목재의 표면이나 뒷면이 번갈아오도록 배열한다."]
[]
["4.2. 금 속 재"]
[]
["4.2.1. 강철재"]
[null,"경첩등 K.S 규정 중 일반 구조용의 규격에 적합한 것으로 하고"]
[null," 나사, 목나사 볼트류도 K.S규정에 적합하고 방청을 위해 아연 도금한 것으로 한다."]
[]
[]
["5. 제 작"]
[]
["5.1.무늬목의 선택"]
[null,"무늬목의 선택은 도면에 의해 조립이 완성된 상태를 생각하여 재료의 불량개소를 제거하고 나무결 색조등을"]
[null,"고루게 하고 하얗게 썩은것 등은 전부 제거한다."]
[]
["5.2. 가공 조립"]
[]
["5.2.1. 공통사항"]
[null,"1) 각 재료의 접합부는 원치수 시공도에 따라 정확하게 가공하고 조립은 일단 가조립 후 잘못된 것 등을 고치고"]
[null,"    그후 접착제를 사용하여 본 조립을 한다."]
[null,"2) 0.7mm 무늬목 접합시 반드시  HOT PRESSING에 의한 접합을 하여 접합후 들뜸, 균열, 굴곡현상이 없어야 한다."]
[null,"3) 포르말린액의 과다 및 과소로 오는 무늬목의 경직현상과 균열현상등 결함을 사용 후 사용한다."]
[null,"4) 무늬목 접합시 부착대상 부분의 NO. 100-120의 샌드페이퍼로 고른 후 부착하도 록 한다."]
[null,"5) 무늬목은 나란히 붙이기도 하며 푸석푸석한 거친면에 접착제가 도포되어져야 한 다."]
[null,"6) 보강 철물은 디자인을 해치지 않도록 사용장소, 마무리에 주의하여 방청도장 또는 도금한 것으로 사용한다. "]
[null,"   보이는 곳은 감독원의 지시에 따른다."]
[]
["5.2.2. 상자 구조"]
[null,"1) 책장, 선반 등의 상자에 관해서는 직각 가공과 수평처리 마구리 시공에 주의한다."]
[null,"2) 서랍의 앞판은 특히 건조도가 높은 재료로 나무결이 고을것을 고르고 좌, 우가 있는 경우에는"]
[null,"   나무결이 좌, 우 연속한 것을 사용한다."]
[null,"3) 지시가 있는 경우, 스치는 부분에는 경질재를 사용한다."]
[null,"4) 수납장 등의 이동 가구로 벽 부착인 경우에도 뒷면은 정면 및 측면의 완성재와 같은 재료로 같은 마무리로 한다."]
[null,"다만 도면에 지시한 경우는 제외이다."]
[]
["5.2.3도장 작업"]
[null,"1) 락카의 재질은 KS 1급 제품으로 사용하고 기타 용제 및 재료도 KS 1급 또는 동등 규격품 이상을 사용한다."]
[null,"2) 모든 칠부는 사전에 바탕면에 고르게 연마지(#240)로 연마하고 평활하게 한 다음 다음 공정을 진행한다."]
[null,"3) 칠부는 바탕이 오염 또는 변색이 있으면 원칙적으로 재시공하고 경미한 부분은 세척을 시행하여야 한다."]
[null,"4) 도장시 습도가 80%이상일 때는 도장을 중지한다."]
[]
["6. 시공 설치"]
[]
["6.1. 준 비"]
[null,"1) 각 제품이 설치될 부위는 선행 공종(工種)이 완전히 종료된 상태로 깨끗이 청소되어야 한다."]
[null,"2) 각종 수납가구 설치부위의 벽면은 평활하게 마감되어 수납가구의 설치에 지장이 없어 야 한다."]
[]
["6.2. 설 치"]
[null,"각 제품의 설치는 도면 및 시방에 명시되지 않은 경우, 승인된 제조업자의 제품자료에 따른다."]
[]
["6.3. 조정 및 검사"]
[]
["6.3.1. 조 정"]
[null,"1) 설치된 각 제품은 문짝, 서랍 등의 여닫이가 원활하도록 조정되어야 한다."]
[null,"2) 각 제품은 설치 후 외부선 및 각 조인트부위 등이 수직, 수평상태이어야 한다. 수직, 수평이 맞지않을 경우"]
[null,"   조립철물 등을 조정하여 똑바른 상태로 맞춘다."]
[]
["6.3.2. 검 사"]
[null,"검사는 설치가 완료된 각 제품에 대하여 시행하되, 외관, 작동 및 기타 결함유무를 확인하여 이상이 없어야 한다."]
[]
["6.4 보양 및 청소"]
[null,"후속공사로 인하여 설치된 각 제품이 오염 또는 훼손되지 않도록 한다."]