{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["제품상세규격"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":11,"defined_names":74,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"제품상세규격","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,3],[11,1,12,1],[11,0,12,0],[4,0,8,0],[4,1,8,1]]}
[]
[" 논술채점시스템 상세규격서"]
[]
["NO","품명","모델명","규격"]
[1,"온라인 논술 채점시스템","출석검점표출력\n프로그램","1.감독자카드(출석검검표,수험생확인대장)전산출력프로그램"]
[null,null,"스캔\n프로그램","1.답안지스캔 모듈\n2.이미지프로세싱 모듈\n3.답안지인식 모듈\n4.답안지교정 모듈\n5.이미지 검수 모듈\n6.데이터검수모듈"]
[null,null,"분배\n프로그램","1.데이터분배프로그램"]
[null,null,"채점\n프로그램","1.채점 모듈: 1,2차채점, 3차채점,가채점,채점연수,,채점진행및결과조회\n2.관리,통계 모듈: 진행률조회,ID(계정)관리,평가관리,일정관리,평가자관리"]
[null,null,"이미지조회\n프로그램","1.채점성적데이터 검색 및 이미지검색,출력프로그램"]
[2,"고속문서 스캐너","고속문서 스캐너","1)스캔방식: ADF (Automatic Document Feeder)\n2)문서크기: 52*74mm(A8) ~ 297 * 420mm(A3)\n3)출력해상도: 최대 600 dpi\n4)스캔속도:  130 매/분 (A4, 200dpi, 컬러) \n5)문서 적재량: 약 500 매"]
[3,"채점 시스템 서버"," Server System  "," \n1)Intel® Xeon® E5606 (2.13GHz/4-core/8MB/80W, DDR3-800) Processor   \n2)HP 300GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD\n3)4 GB (2 x 2 GB) PC3-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs\n"]
[4,"채점 컴퓨터 시스템","컴퓨터","1)Dual-Core 2.50GHz,   \n2)PC2-5300  DDR2  SDRAM 2G   \n3)HDD 250G\n4)설치및 운영에 필요한 전반적인 준비"]
[null,null," 모니터","자동 밝기조절 및 아이케어필터 기능이 탑재되어 \n장시간 채점시에도 눈의 피로도를 최소화함\n1)23\" 채점 전용 모니터\n2)VA패널사용(시야각 178도)\n3)Eye Care기능내장 ,Antigrare(눈부심방지패널장착)기능\n4)전자파차단\n5)피벗, 높낮이조절,스위블,틸트가능\n6)Auto Eco View기능 - 주위의 빛을 감지하여 최적의 상태로 자동조절기능\n7) Text mode or Paper mode 지원"]
[5,"운영작업용 컴퓨터","컴퓨터","1)Dual-Core 2.50GHz,   \n2)PC2-5300  DDR2  SDRAM 2G   \n3)HDD 250G\n4)22\" LCD 모니터"]
[6,"채점전용 네트워크 임대","24포트 허브","1) 3CBLSG24 (스위칭/24기가포트)\n2) ipTIME N6004 유선공유기\n3) 유선망구축작업\n4) 보안설정작업\n5) 설치및철거작업"]
[7,"채점전용 전기설비 임대 ","멀티어댑터\n배선작업","1) 멀티어댑터배선작업\n2) 보안설정작업\n3) 설치및철거작업"]